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En relación al desplome de una fracción del muro norte del Ex Convento de La Cruz, a la altura de la calle Ejército Republicano y a unos metros del lugar conocido como “del cañonazo”, el Instituto Nacional de Antropología e Historia comunica que, una vez informado de este incidente, personal especializado del área de Monumentos Históricos adscritos al Centro INAH Querétaro realizó una revisión en el lugar, concluyendo con un dictamen técnico que a grandes rasgos establece lo siguiente:
Con fecha 6 de agosto del 2014 se otorgó la licencia número 194 que autorizó el proyecto del Municipio de Querétaro denominado “Sistema de plazas del Centro Histórico, Ejército Republicano, Acueducto al Calvarito”, consistente en ensanchamiento de la banqueta para contar con accesibilidad universal, replanteamiento de las áreas de estacionamiento, construcción de rampas para el acceso vehicular, dotación de bolardos, bancas, postes de luminarias y un asta bandera. Dicha obra se inició el día 10 de noviembre del mismo año 2014.
El pasado 21 de enero de 2015 se colapsó un área aproximada de 11.40 por 3.80 m. en la parte superior del muro norte del Ex Convento de La Cruz, cercano al hueco que popularmente se conoce como “el cañonazo” y cuya antigüedad se atribuye al tiempo del Sitio de Querétaro en el año 1867. El muro en cuestión cuenta con 4.20 m. de altura, es de piedra de asentado con lodo, tiene una base de 0.75 m. de ancho y una corona de 0.67 m. de ancho, sin recubrimiento.
Dicho muro ha tenido varias reparaciones con diferentes procedimientos y materiales a lo largo del tiempo, incluyendo la construcción al interior de contrafuertes con faltantes de recalce y rejunteo, habiendo una diferencia de nivel en las superficies de exterior a interior del muro de 1.60 m. Adyacentes al muro, al interior, existen dos árboles de mediano tamaño, una jardinera adosada, una bodega delimitada con malla ciclónica que contiene una caseta de tabique rojo, un poste metálico, un transformador de piso y material eléctrico. Por otro lado, al exterior y dentro de los trabajos de rehabilitación de la calle, fue retirada una jardinera de 40 cm. de largo por 2.00 m. de ancho y 0.40 m. de altura.
Por lo anterior, los arquitectos peritos adscritos al Centro INAH Querétaro responsables del dictamen técnico correspondiente concluyeron, con base a los antecedentes analizados, que el colapso del muro fue resultado de los diversos factores señalados en el párrafo anterior: el crecimiento interno de las raíces de los árboles ahí ubicados, los elementos construidos al interior, la diferencia de niveles entre el exterior y el interior, y el retiro de la jardinera exterior. 
Con el fin de conservar la autenticidad de este muro histórico, los restos de la barda en la zona del colapso se deben de recuperar y reutilizar para su rescate y restauración, con la misma piedra que la conformaba y con el sistema constructivo original. Al interior se deben retirar todos los elementos adosados al muro y evitar los empujes del terreno sobre la barda mediante la construcción de un muro de contención paralelo al desarrollo de la misma.
Para ello, el Instituto Nacional de Antropología e Historia entregará a la brevedad a la autoridad municipal instrucciones precisas sobre la manera que deberán de llevarse a cabo, de forma inmediata, los trabajos, que deberán ser supervisados por este mismo Instituto. Estas instrucciones consideran el apuntalamiento de todo el muro en riesgo; la recuperación, limpieza y clasificación de las piedras del derrumbe para su reconstrucción; una excavación por la cara interna de la barda; la construcción de un muro de contención al interior; la realización de un refuerzo en la cimentación, retirando raíces insertadas en el muro; la integración de contrafuertes adosados al paramento exterior en las zonas de la barda con mayor desplome; el forjado de un “lomo de toro” como protección a la corona del muro; y el rejunteo del mismo muro en toda su extensión norte. Todo ello con la prioridad que merece el monumento histórico que nos ocupa.
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